**测试试卷：计科实验练习【01】**

**一、单选题，共5题, 总分:5分。请四个中选择一个是正确的答案。** 

1.目前大多数微机中，要想使用BIOS对CMOS参数进行设置，开机后，应按下的键是（ D ）：

A."CTRL" B."SHIFT" C. 空格 D."DEL"

2.要查询计算机的硬件信息，可利用（ C ）软件。

A.VMWare

B.EasyRecovery

C.EVEREST

D.Visio

3.计算机的开机自检是在（ C ）里完成的。

A.CMOS B.CPU C.BIOS D.内存

4.系统工具软件VMware WorkStation的作用是（ B ）。

A.优化计算机的性能

B.构建虚拟机

C.进行系统清理

D.构建终端工作站

5.Windows优化大师是一款功能强大的系统辅助软件，但不包括下面（ D ）的功能。

A.文件加密与解密

B.提升计算机运行效率

C.清理系统运行时产生的垃圾

D.文件查毒与杀毒



**二、选择性填空题，共5题, 总分:15分。先点击要填写的位置，再选择一个正确的答案。**

1.CMOS是指互补金属氧化物半导体，是主板上的一块 (C) 芯片，是系统参数存放的地方。而BIOS即基本输入/输出系统，是固化在主板上一块 (D) 芯片中的一组程序。BIOS中的 (F) 是完成CMOS参数设置的手段。

|  |  |
| --- | --- |
| A.北桥 |  |
| B.南桥 |  |
| C.RAM |  |
| D.ROM |  |
|  |  |
| E.CPU |  |
| F.系统设置程序 |  |
| G.系统自举程序 |  |
| H.加电自检程序 |  |

2.我们通常将每块硬盘称为 (C) ，硬盘必须经过 (H) 三个处理步骤后，才能被计算机利用。而将在硬盘分区之后所建立的具有“C：”或“D：”等各类“Drive/驱动器”称为 (B) 。

|  |
| --- |
| A.虚拟硬盘 |
|  |
| B.逻辑盘 |
|  |
| C.物理硬盘 |
|  |
| D.固态硬盘 |
|  |
| E.静态硬盘 |
|  |
| F.分区 低级格式化 高级格式化 |
|  |
| G.低级格式化 高级格式化 分区 |
|  |
| H.低级格式化 分区 高级格式化 |
|  |

3.在计算机硬件中， (A) 起着主要作用；而在主板系统中，起重要作用的是主板上的 (D) 。主板在安装到机箱之前，一般先要将 (F) 安装上去。

|  |  |
| --- | --- |
| A.CPU |  |
| B.BIOS |  |
| C.CMOS |  |
| D.芯片组 |  |
|  |  |
| E.显卡 |  |
| F.CPU和风扇 |  |
| G.存储器 |  |
| H.网卡 |  |

4.5. 世界上最大的两个CPU芯片生产商是 (B) ;CPU最重要的性能指标是 (G) 安装CPU时涂抹硅胶的目的是 (H) 。

|  |
| --- |
| A.VIA和INTEL |
|  |
| B.AMD和INTEL |
|  |
| C.外频 |
|  |
| D.对CPU进行固定 |
|  |
| E.NVIDIA和INTEL |
|  |
| F.倍频 |
|  |
| G.主频 |
|  |
| H.对CPU进行散热 |
|  |

5.通常，我们会选择利用一些系统工具软件来更好地使用和维护计算机。例如，当我们需要对计算机进行磁盘碎片整理时，选择 (F) ；进行硬盘备份时，选择 (C) ；修复受损的OFFICE文件时，选择 (A) 。

|  |
| --- |
| A.EasyRecovery |
|  |
| B.VMware WorkStation |
|  |
| C.Ghost |
|  |
| D.EVEREST |
|  |
| E.Visio |
|  |
| F.Windows 优化大师 |
|  |
| G.OneNote |
|  |
| H.Matlab |
|  |

