|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **测试试卷：计科实验练习【03】**  **一、单选题，共5题, 总分:5分。请四个中选择一个是正确的答案。**  1.已知一个IP地址相对应的子网掩码为255.255.0.0，那么这个IP地址的网络号是多少位呢？（  B  ）  A.8 B.16 C.24 D.32  2.Internet域名是Internet上的一个服务器或一个网络系统的名字。请问域名www.library.hn.cn中的hn代表（  B  ）。  A.河南 B.湖南 C.海南 D.陕西  3.TCP/IP中的端口，端口号的范围为0～65535，请问用于浏览网页服务的端口号是（  C  ）。  A.21 B.23 C.80 D.110  4.连接网络时，将计算机和集线器摆放到合适位置后，需要将每台计算机和集线器进行连接。将网线的一端插入集线器的一个端口中，将另一端插入到计算机网卡的（  C  ）端口中。  A.RJ-11 B.RJ-14 C.RJ-45 D.RS-232  5.WWW服务采用的是（  A  ）的工作模式，主要由客户机、服务器和超文本传输协议HTTP三部分组成。  A.客户机—服务器 B.对等通信 C.点对点 D.端对端    **二、选择性填空题，共5题, 总分:15分。先点击要填写的位置，再选择一个正确的答案。**  1.在Foxmail写邮件时，打开写邮件窗口，在“写邮件”窗口上方的“收件人”栏中填写邮件接收人的  (E)  地址。在“抄送”栏中填写其他联系人的E-mail地址，邮件将抄送给这些联系人。邮件的  (A)  相当于邮件内容的题目，可以让收信人大致了解邮件的内容，也可以方便收信人管理邮件。如果邮件中需要插入  (H)  ，选择“插入”→“添加附件”命令，选择磁盘中的文档加入邮件中。   |  |  | | --- | --- | | A.主题 |  | | B.正文 |  | | C.署名 |  | | D.IP |  | |  |  | | E.E-mail |  | | F.通信 |  | | G.多媒体 |  | | H.附件 |  |   2.利用CuteFTP下载文件很简单。在连接上FTP站点以后，远程目录列表窗口中显示出远程站点上提供的文件或文件目录，供客户端的系统进行下载。在左窗格选择  (B)  磁盘相应的文件夹来存放下载的文件。在FTP服务器文件列表（右窗格）中找到并选中所要下载的文件或文件夹，单击右键，在弹出的快捷菜单中选择“  (E)  ”命令，CuteFTP便开始下载文件了。这时可以在“上传下载文件列表窗口”中看到文件下载时的  (G)  等情况。   |  |  | | --- | --- | | A.服务器 |  | | B.本地 |  | | C.远程 |  | | D.上传 |  | |  |  | | E.下载 |  | | F.控制 |  | | G.状态 |  | | H.客户机 |  |   3.在使用搜索引擎时，应选择合适的  (B)  ，或使用多个关键字的  (E)  搜索，能更  (G)  地确定搜索内容。   |  |  | | --- | --- | | A.图形 |  | | B.关键字 |  | | C.编码 |  | | D.排列 |  | |  |  | | E.组合 |  | | F.积分 |  | | G.精准 |  | | H.概率 |  |   4.不同厂家的路由器在设置时可能有所不同。打开浏览器，进入路由器设置主页，输入  (B)  的用户名和密码。进入路由器设置界面，可以使用设置向导进行按步设置，主要包括：上网方式的选择，  (D)  的账户和口令，  (G)  的密码。   |  |  | | --- | --- | | A.交换机 |  | | B.路由器 |  | | C.网关 |  | | D.上网 |  | |  |  | | E.数据库 |  | | F.固定网络 |  | | G.无线网络 |  | | H.移动网络 |  |   5.对于需要进行无线连接的计算机或其他终端设备需要进行无线连接设置。在网络列表中选择路由器的  (B)  ，单击“  (E)  ”，输入相应的  (H)  进入该无线网络。   |  |  | | --- | --- | | A.路由器名称 |  | | B.无线网络名称 |  | | C.上传 |  | | D.下载 |  | |  |  | | E.连接 |  | | F.端口号 |  | | G.用户名 |  | | H.密码 |  | |
|  |

